***Ficha técnica de nuevos productos Kimberly Clark Safety***

*Respiradores:*

*1.     Respirador con doble válvula:* respirador libre de mantenimiento contra partículas secas. Poseedoble válvula de exhalación diseñada y posicionada para una mayor respiración, evitando que las gafas se empañen.

**

*2.    Respirador sin válvula*: respirador libre de mantenimiento contra partículas secas. Posee bandas codificadas por colores para mayor visibilidad.

**

*Trajes de Protección:*

*1.    KleenGuard A30 Traje*: garantiza los movimientos, mayor resistencia y seguridad, con 7.5 % menos propenso a desgarres, 12% más espacio en el pecho y 6% mas longitud. Cumple con norma NPFA 99 para materiales antiestáticos.



*2.    KleenGuard A40 Traje*: tiene mejor protección contra líquidos y partículas que otros trajes de su categoría. Supera prueba ASTM F1670 contra penetración de sangre y fluidos corporales.



*3.    KleenGuard A70 Traje*: posee las características del *KleenGuard A30* pero tiene una superficie interna acolchada que ofrece mayor seguridad, con tejido más suave y silencioso.

                                                     

*Guantes de Protección:*

1.   *Guantes de protección delgados:* libres de látex, son ideales para tareas que requieren máxima destreza.



2.   *Guantes de protección recubiertos con espuma de nitrilo morado*: con un nivel óptimo de respiración, tienen diseño ergonómico, libres de látex y talco.



3.   *Guantes de protección recubiertos con látex*: aumenta la productividad en comparación con los guantes de cuero convencionales. Poseen máxima clasificación contra el rasgado 4 de 4, conforme a la norma EN388.



4.   *Guantes de protección contra químicos*: protege las manos contra combustibles, disolventes y grasas. Hechos de nitrato purpura, proporcionan alta durabilidad y protegen contra riesgos y abrasión.



*Gafas de Protección:*

1.    *Gafas Element*: de policarbonato con recubrimiento anti-rayaduras. Protección UV al 99%.



2.    *Gafas V20*: de policarbonato resistente a impactos, laterales acolchados y protección UV al 99%

.

3.    *Gafas némesis:* de policarbonato con recubrimiento anti-rayaduras con un puente nasal suave al tacto y protección UV al 99%.

                                                            

*Protectores Auditivos:*

*1.    Protectores auditivos desechables:* protectores de espuma suave, en forma de “bala” para fácil inserción.

**

*2.    Protectores auditivos reutilizables:* lavables en talla única con tallo estriado, proporcionan un mejor agarre para la inserción y extracción.

                                            **